**ABLAGEFÄCHER CABRI 3050**

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2.  
Listral SR200, 10 mm bezw. 8 mm, nicht emailliert.  
  
Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2.  
Float 10 mm bezw. 8 mm, nicht emailliert.  
  
Verbindungselemente in Aluminium (DIN1725) farblos eloxiert.  
  
Vertikale Elemente 10 mm mit Kreuzbeschläge unsichtbar  
verschraubt. Regal an bauseitige Wand aufgehängt.  
  
Horizontale Elemente 8 mm mit Konsolen, Länge 100 mm  
an vertikale Elemente verschraubt.  
  
Variante:  
Ablagefächer freistehend mit vertikalen Stabilisatoren in  
Rundrohr 55 mm Aluminium farblos eloxiert oder Chrom-  
stahl (Mat. 1.4435), zwischen Boden und Decke oder nur  
im Boden verankert. Rückwand in Verbundsicherheitsglas  
(VSG) 2x 6 mm ESG Float hell, mit Klarsicht- oder Matt-  
folie PVB 1.52 mm.  
  
Abmessungen pro Fach: Min. 20 x 30 x 30 cm (B x H x T)  
  
Konstruktionsteile:  
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium  
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und  
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**