**ABLAGEFÄCHER CABRI 3050**

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2.
Listral SR200, 10 mm bezw. 8 mm, nicht emailliert.

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2.
Float 10 mm bezw. 8 mm, nicht emailliert.

Verbindungselemente in Aluminium (DIN1725) farblos eloxiert.

Vertikale Elemente 10 mm mit Kreuzbeschläge unsichtbar
verschraubt. Regal an bauseitige Wand aufgehängt.

Horizontale Elemente 8 mm mit Konsolen, Länge 100 mm
an vertikale Elemente verschraubt.

Variante:
Ablagefächer freistehend mit vertikalen Stabilisatoren in
Rundrohr 55 mm Aluminium farblos eloxiert oder Chrom-
stahl (Mat. 1.4435), zwischen Boden und Decke oder nur
im Boden verankert. Rückwand in Verbundsicherheitsglas
(VSG) 2x 6 mm ESG Float hell, mit Klarsicht- oder Matt-
folie PVB 1.52 mm.

Abmessungen pro Fach: Min. 20 x 30 x 30 cm (B x H x T)

Konstruktionsteile:
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**