**URINAL – TENNWÄNDE CABRI 628**  
In Cabrillant Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)  
Floatglas 10 mm, ganzflächig emailliert, sichtbare  
Kanten flach poliert, stirnseitig mit 2 Radien 30 mm.  
Grösse 45 x 75 cm.  
  
Verbindungselemente in Aluminium farblos eloxiert.  
Durchlaufender doppelter Aluminium-Winkel,  
750 x 43 x 70 mm. Verdeckte Verschraubung an  
bauseitiger Wand. Unten und oben Endkappen in  
Kunststoff grau.  
  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium  
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und  
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.