**TRENNWÄNDE CABRI 605**  
Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-  
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float 10 mm,  
ganzflächig emailliert, alle Kanten flach poliert.  
Farben gemäss Standard-Farbpalette.  
Glashöhe     cm.  
  
Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-  
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Listral SR 200,  
10 mm, (strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,  
alle Kanten flach poliert.  
Farben gemäss Standard-Farbpalette.  
Glashöhe     cm.  
  
Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-  
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Satinato 10 mm  
(einseitig satinierte Oberfläche) ganzflächig emailliert, alle  
Kanten flach poliert.  
Farben gemäss Standard-Farbpalette.  
Glashöhe     cm.  
  
Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-  
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float extra-weiss  
10 mm (Glas ohne „Grünstich“) ganzflächig emailliert, alle  
Kanten flach poliert.  
Farben gemäss Standard-Farbpalette.  
Glashöhe     cm.  
  
Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-  
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas  
(ESG) nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig  
emailliert, EVA – Folie 0,8 mm, alle Kanten flach poliert.  
Glashöhe     cm.  
  
Türen nach einwärts – öffnend.  
  
Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände  
mit den Stirnwänden mittels Kreuzbeschlag. Keine  
sichtbare Verschraubung.  
  
Feste Frontteile mit Trennwandfüsse auf fertig  
verfliestem Boden abgestützt. Bodenrosette in  
Aluminium massiv. Bodenfreiheit    cm.  
  
Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-  
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser  
25 mm.  
  
Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edel-  
 stahldrehachse und Nylongleit-  
 flächen, inkl. eingebaute Feder  
 für Offenhaltestellung der Türen  
 1 Olivenschloss mit innerem Dreh-  
 knopf, aussen mit rot-grün Anzeige  
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert  
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den  
 Türbändern auf der Innenseite  
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen  
 angebracht  
  
Variante: 1 Schloss mit Alu – Drücker. Aussen  
 rot-grün Anzeige, innen mit Dreholive  
  
**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium  
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und  
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.