**PAROIS DE SEPARATION CABRI 800**
Portes, parois de séparation et avant en verre de sécurité feuilleté VSG,
à partir de verre de sécurité trempé 2 x 5 mm Float
(ESG) selon EN 12150-2. 1 verre au milieu émaillé sur toute la surface par
sérigraphie, feuille PVB 1,52 mm. Hauteur de verre     cm.

Portes s’ouvrant vers l‘intérieur.

Fixation au mur et raccordement des parois de séparation
avec les parois avant au moyen d’un raccord croisé. Pas de vissage visible.

Parois de séparation avec pieds de parois de séparation
appuyés sur un sol fini de carreler. Rosette au sol en aluminium massif.
Garde au sol    cm.

Stabilisation des parois de séparation au moyen d’un tube reculé
continu en haut, diamètre de
25 mm.

Raccords

par cellule: 2 charnières en métal léger avec axe de rotation en acier
 Inoxydable et surface de glissement en
 Nylon, incl. ressorts intégrés
 pour position ouverte des portes
 1 Serrure à olive avec tête pivotante
 intérieure, à l’extérieur avec affichage rouge-vert
 1 Butoir, monté avec antivol
 1 Protection visuelle à coincer entre les
 charnières du côté intérieur
 1 protection visuelle du côté serrure, placée
 à l‘intérieur

Variante: 1 Serrure avec poignée alu. Extérieur
 Affichage rouge-vert, intérieur avec olive rotative

 Tous les raccords sont éloxés incolore, inoxydables

Pièces de construction:

Tous les éléments de raccordement en aluminium
(DIN 1725) sont résistants à la corrosion à 100% et
écologiques. Recyclage possible à 100%.

Verre de sécurité émaillé:

Couleurs émaillées exemptes de plomb et de cadmium, recyclage
possible à 100%.